**Знаки пожарной безопасности**

Повинуясь ритму современных мегаполисов, мы постоянно куда-то бежим. В суматохе мы порой не замечаем первых утренних лучей, не любуемся закатами, не вдыхаем полной грудью свежий воздух весны. Надев наушники, мы не слышим трелей соловья… Поговорим о маленьких неприметных знаках, которые без преувеличения могут спасти нам и нашим близким жизнь во время пожара, но которые большинство из нас никогда не замечало — это знаки пожарной безопасности.

Эти знаки размещены в супермаркете, в театре, в метро, во всех общественных зданиях. Именно они подскажут Вам, что можно и нужно делать в данном месте и чего нельзя. Именно ориентируясь на них нужно эвакуироваться из незнакомого здания в случае пожар, а не бежать за обезумевшей от паники толпой. Говорите, что Вы их никогда не видели? Давайте вспоминать вместе. Уже припоминаете? Белая надпись на зеленом фоне «Запасной выход». Да, эта указательный знак и при пожаре он сообщает вам, что спасение близко и выход здесь. Чтобы добраться до этого знака, вам нужно следовать указаниям других пожарных знаков. Видите белого бегущего человечка на зеленом фоне и белою стрелочку — следуйте за ним — знаки так и называются: «направление эвакуационного выхода».

Теперь представьте, что путь к выходу вам перекрыл огонь. Рядом с собой Вы увидели красный квадрат с белым огнетушителем. Нет, что Вы, это не реклама огнетушителей — этот пожарный знак указывает, что здесь хранится огнетушитель. В случае пожара смело берите его и применяйте для тушения возгорания. Только не переоценивайте свои силы. Он тяжелый.

Или вот еще незадача, нужно срочно вызвать пожарных, а сотовый телефон вне зоны доступа. Не беда. Красный квадрат с телефонной трубкой указывает, откуда в случае пожара можно позвонить.

Здесь рассказано только про несколько знаков. Далее Вы можете ознакомиться с остальными знаками. Это не займет более 5 минут. Но может спасти жизнь!  
И, конечно же, чтобы предотвратить пожар, всегда и везде соблюдайте требования запрещающих знаков.

**Запрещающие знаки**

Эти знаки предназначены для запрещения определенных действий. Запрещающие знаки представляют собой круг белого цвета с красной каймой по контуру и символическим изображением черного цвета на внутреннем поле, перечеркнутом слева сверху направо вниз красной полосой под углом 45 градусов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение** | **Место размещения (установки) и рекомендации по применению** |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/12_0.png | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/13_0.png | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/14.png | Проход запрещен | У входа в опасные зоны, помещения, участки и др. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/15.png | Запрещается тушить водой | В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/16.png | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/17.png | Запрещается пользоваться лифтом для подъема людей |  |

**Предупреждающие знаки**

Эти знаки предназначены для предупреждения о возможной опасности. Предупреждающие знаки представляют собой треугольник желтого цвета с черной каймой по контуру и символическим изображением черного цвета на внутреннем поле.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение** | **Место размещения (установки) и рекомендации по применению** |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/18.png | Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами.  На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/19.png | Взрывоопасно | Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам.  На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/20.png | Пожароопасно. Окислитель | На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя. |

**Предписывающие знаки**

Предписывающие знаки предназначены для выдачи команды на обязательное исполнение тех или иных действий. Они представляют собой круг синего цвета с символическим изображением белого цвета на внутреннем поле.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение** | **Место размещения (установки) и рекомендации по применению** |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/23.png | Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания | На рабочих местах и участках, г требуется защита органов дыхания. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/21.png | Отключить электропитание | На рабочих местах и оборудовании, где требуется отключение от электросети при наладке или остановке электрооборудования и в других случаях. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/22.png | Курить здесь | Используется для обозначения места курения на производственных объектах. |

**Указательные знаки**

**Указательные знаки для средств противопожарной защиты**

Указательные знаки для средств противопожарной защиты предназначены для обозначения местонахождения пожарных постов, пожарных кранов, гидрантов, огнетушителей, пунктов извещения о пожаре и других средств активной защиты от пожара. Они представляют собой квадрат красного цвета или квадрат белого цвета с красной каймой с символическим изображением белого или красного цвета на внутреннем поле.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение** | **Место размещения (установки) и рекомендации по применению** |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/1_1_0.png | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/2_1.png | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/3_1.png | Пожарный кран | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/4_1.png | Пожарная лестница | В местах нахождения пожарной лестницы. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/5_2.png | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/6_2.png | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/7_1.png | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/8_1.png | Пожарный водоисточник | В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/9_1.png | Пожарный сухотрубный стояк | В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/10_1.png | Пожарный гидрант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/11_1.png | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противо-дымной защиты.  В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/1_2.png | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |

**Указательные знаки для целей эвакуации**

Указательные знаки для целей эвакуации применяются для обозначения направления путей эвакуации и эвакуационных выходов. Они представляют собой квадрат или прямоугольник зеленого цвета с символическим изображением или надписью белого цвета на внутреннем поле.  
Размещение знаков безопасности на воротах и входных дверях помещений свидетельствует о том, что зона их действия охватывает всю территорию или данное помещение.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Цветографическое изображение** | **Смысловое значение** | **Место размещения (установки) и рекомендации по применению** |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_1.png | Выход здесь (левосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны.  На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_2.png | Выход здесь (правосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны.  На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_3.png | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_4.png | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_10.png | Направление к эвакуационному выходу направо/налево | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_11.png | Направление к эвакуационному выходу направо/налево вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_12.png | Направление к эвакуационному выходу направо/налево вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_13.png | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний/левосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_14.png | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_15.png | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_16.png | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_5.png | Для доступа вскрыть здесь | На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_17.png | Открывать движением от себя/на себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_6.png | Для открывания сдвинуть | На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_7.png | Пункт (место) сбора | На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_8.png | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу. |
| http://budostorozhen.ru/sites/default/files/image/_9.png | Указатель запасного выхода | Над дверями запасного выхода. |